Testpunkte Ground und 5V

vor dem Einsetzen der ICs sollte die an den IC-Sockel anliegende 5V Spannung nachgemessen werden:

                     [U22]
                     Pokey

[U17]  [ U7]  [ U8]  [U23]
 GTIA  ANTIC  SALLY   PIA

	5V	GND	

U17	27	2	GTIA	
U7	21	1	ANTIC
U8	8	1	SALLY
U23	20	1	PIA
U22	17	1	POKEY

U1	8	4	LM358
U2	16	8	LS138
U3	20	10	MMU
U4	24	12	BASIC
U5	28	14	OS

U9-16	8	16	RAM

U18	14	7	LS08
U19	14	7	LS14
U20	1	8	4050
U21	14	7	LS74

U26	16	8	LS158
U27	16	8	LS158
U28	16	8	LS375
U29	14	7	DelayLine
U30	14	7	LS51

J8	19	18	KeyCon	


Falls ein Oscilloscop greifbar ist kann auch vor Einbau der ICs der Takt überprüft werden (ACHTUNG: IC U21 74LS74 muss eingesteckt sein, ansonsten können alle anderen ICS fehlen):

Am GTIA U17 an
Pin 28	Y1	3.546894 Mhz
Pin 16	Y2	4.433618 Mhz

Den RF-Modulator würde ich nicht mehr einbauen, an den Pins können aber folgende Signale abgegriffen werden:
RF_Modulator 4 3 2 1
1	V_in
2	5V
3	A_in
4	S2