Falls man sich die Mühe vor dem Einsetzen der ICs machen will kann man Stichprobenartig prüfen, ob folgende Leitungen jeweils durch alle angegebenen ICs durchlaufen:

An den 8 Rambausteinen müssen alle folgende Signale durchlaufen:

1	R32/5V

3	WRT
4	R107/RAS
5	A0	
6	A2
7	A1
8	VCC
9	A7
10	A5
11	A4
12	A3
13	A6

15	R108/CAS
16	VSS

Folgende Signale sollten an den jeweiligwn ICs durchlaufen:

   U26		OS	BASIC	MMU	PIA	Pokey	GTIA	Antic	Sally
A0	2	10	8		35	36	2	13	9
A1	5	9	7		36	35	1	12	10
A2	14	8	6			34	40	11	11
A3	11	7	5			33	39	10	12
A8	3	25	23					24	17
A9	6	24	22					23	18
A10	13	21	19					16	19
A11	10	23	18	1				22	20

   U27
A4	2	6	4				38	28	13
A5	5	5	3					27	14
A6	14	4	2					26	15
A7	11	3	1					25	16
A12	3	2	21	2				17	22
A13	6	26		3				18	23
A14	13			4				19	24
A15	10			5				20	25

   U26		OS	BASIC	MMU	PIA	Pokey	GTIA	Antic	Sally
D0		11	9		33	38	7	33	33
D1		12	10		32	39	6	32	32
D2		13	11		31	40	5	31	31
D3		15	13		30	2	4	30	30
D4		16	14		29	3	37	29	29
D5		17	15		28	4	36	28	28
D6		18	16		27	5	35	27	27
D7		19	17		26	6	35	26	26
