08:23:22 729	瑞芯微开发工具 v2.7.4.0 start run
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㠀 㐀　　ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀䬀항뺋ދY쭟൙ഀ
08:23:58 404	Layer<1-1>:测试设备成功
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㠀 㐀　㠀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀℀豨꾚䞂r쭟൙ഀ
08:23:58 414	Layer<1-1>:校验芯片成功
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㠀 㐀㄀㠀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀뜀횃䙓氀愀猀栀䤀渀昀漀쭟൙ഀ
08:23:58 420	<LAYER 1-1> INFO:FlashInfo: 00 00 75 00 00 04 04 00 28 00 01
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㠀 㐀㈀㔀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀뜀횃䙓氀愀猀栀䤀渀昀漀က齢൒ഀ
08:23:58 429	Layer<1-1>:准备IDB开始
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㠀 㐀㌀㈀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㄀㸀 䤀一䘀伀㨀䌀匀⠀㄀⤀ऀऀ⠀㌀㜀㐀㐀䴀䈀⤀ऀऀ⠀匀䄀䴀匀唀一䜀⤀ഀഀ
08:23:58 443	Layer<1-1>:准备IDB成功
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㠀 㐀㐀㠀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀଀絎䦏䐀䈀쭟൙ഀ
08:23:59 973	Layer<1-1>:下载IDB成功
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㤀 㤀㠀　ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀଀絎摒N쭟൙ഀ
08:23:59 985	<LAYER 1-1> INFO:FlashInfo: 00 00 75 00 00 04 04 00 28 00 01
਍　㠀㨀㈀㌀㨀㔀㤀 㤀㠀㠀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㄀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 搀漀眀渀氀漀愀搀 椀洀愀最攀Ⰰ琀漀琀愀氀㴀㌀　㔀㘀　㘀㄀㐀㐀Ⰰ戀愀渀搀㴀㘀㐀Ⰰ䐀椀爀攀挀琀䰀䈀䄀㴀㄀Ⰰ䘀椀爀猀琀㐀䄀挀挀攀猀猀㴀　Ⰰ䜀瀀琀㴀㄀ഀഀ
08:24:00 001	<LAYER 1-1> INFO:Start to download trust,offset=0x3000,size=2097152
਍　㠀㨀㈀㐀㨀　　 ㈀㠀㜀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㄀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 甀戀漀漀琀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㈀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㈀　㤀㜀㄀㔀㈀ഀഀ
08:24:00 590	<LAYER 1-1> INFO:Start to download misc,offset=0x4000,size=49152
਍　㠀㨀㈀㐀㨀　　 㘀　㈀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㄀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 戀漀漀琀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㐀㠀　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㤀㜀㔀㠀㜀㈀　ഀഀ
08:24:01 970	<LAYER 1-1> INFO:Start to download recovery,offset=0x9800,size=16502784
਍　㠀㨀㈀㐀㨀　㐀 ㈀㜀㜀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㄀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 爀漀漀琀昀猀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㄀㄀㄀㠀　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㄀㈀㜀㈀㄀㜀㘀㘀㐀ഀഀ
08:24:23 296	<LAYER 1-1> INFO:Start to download oem,offset=0x11800,size=147849216
਍　㠀㨀㈀㐀㨀㐀㔀 㐀㈀㔀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀଀絎摒၎齢൒ഀ
08:24:45 432	Layer<1-1>:重启设备开始
਍　㠀㨀㈀㐀㨀㐀㘀 㐀㐀　ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㄀㸀㨀촀⾑빔ދၙ齢൒ഀ
