Sys-Check II Firmware V1.4 - 23.07.2021
========================================


Hinweis: Die Firmware in diesem Archiv kann für ALLE Sys-Check II Platinenversionen genutzt werden!



*** Neuigkeiten am Ende der Datei! ***


Das Archiv sollte aus folgenden Dateien bestehen:

Anleitung Sys-Check II Deutsch.pdf      Anleitung und technische Dokumentation in Deutsch
Manual Sys-Check II English.pdf         Anleitung und technische Dokumentation in Englisch


Ordner "Firmware":

Sys-Check II Firmware V1.4.BIN          Sys-Check II Firmware Version 1.4 zum Brennen in ein EPROM oder Flash
Flash SST39SF010A Sys-Check V1.4.BIN    Sys-Check II Firmware V1.4 inkl. drei Atari-Betriebssysteme. Diese Datei
                                        kann nur mit einem externen EPROM-Brenner in das Flash programmiert werden!



Versionsliste:

V1.2:
- Erste veröffentlichte Version und Bestandteil des zum HW Wettbewerb 2014 eingereichten Beitrags

V1.3:
- Anpassung an geänderte GAL Gleichung "Main Logic"
- Markierte, defekte Chips waren schlecht oder gar nicht erkennbar aufgrund starker Grafikstörungen
- Oft erkannt Sys-Check ein fehlerhaftes RAM, zeigte dann aber nicht an, welches RAM kaputt ist. Details dazu in der Doku.

V1.3a:
- Sys-check kann nun problemlos zusammen mit einer Ultimate 1 MByte Erweiterung verwendet werden. Das U1MB BIOS wird deaktiviert.

V1.4:
- Sys-Check prüft nun zuerst den gesamten Speicher und meldet dann die fehlerhaften Bit(s).
  Wurde ein/mehrere Fehler während des Prüfvorgangs gefunden, wird der Bildschirmrahmen rot gefärbt.
  Die oberen 16K ($C000-$FFFF) werden nur geprüft, wenn die unteren 48K einwandfrei sind.
  Werden Fehler gefunden, wird die Endlosschleife stets beendet.

Update am 23.07.2021:

- keine neue Firmware, aber stark überarbeitete Version der Anleitung (Deutsch und Englisch)