Dies ist das Gal zum ARGA IDE Adapter
Dieses Gal steuert die PB Decodierlogik
(c) 1994/95 by Stefan Birmanns. 
Version 1.1 vom 28.04.95 - Rev.A

%TYP
   GAL16V8
   
%PINS
   lrw:     1  'rw-Leitung vom PB'
   clk:     2  '02-Leitung'
   a15:     3  'jetzt folgen die ersten Adressleitungen'
   a14:     4
   a13:     5
   a12:     6
   a11:     7
   a10:     8
   a9:      9
   a8:      11
   a7:      12
   latch:	13
   pbsel:	14
   !mpd:		15
   d1xx:		16
   !rom:		17
   !ramoe:	18
   !ramwe:	19
         
%LOGIC
   ramoe = a15 * a14 * !a13 * a12 * a11 * a10 * a9 * clk * pbsel;
   '1101111X = ($DE00-$DFFF) dazu noch der Takt und PBsel und Read'

 	ramwe = !lrw;

   !latch = a15 * a14 * !a13 * a12 * !a11 * !a10 * !a9 * a8 * a7 * clk * !lrw;
   '110100011 = $d180 - $d1ff und clk und Writing'
   
   d1xx = a15 * a14 * !a13 * a12 * !a11 * !a10 * !a9 * a8 * !a7 * clk * pbsel;
   '110100010 = $d100 - $d17f und clk und pbsel'

   mpd = a15 * a14 * !a13 * a12 * a11 * clk * pbsel;
   '11011 = $d8-$df, dazu noch der Takt und PBsel'
   
   rom = a15 * a14 * !a13 * a12 * a11 * !a10 * clk * lrw * pbsel +
   	   a15 * a14 * !a13 * a12 * a11 * a10 * !a9 * clk * lrw * pbsel;
   '110110XX + 1101110X ($D800-DBFF+$DC00-DD00) dazu noch der Takt und PBsel und Read'
   
%END

